

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur
Ohne Auslaufventil
Schlauch weiß + Handbr. mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: 433420


Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen. 

Ausführung ohne Auslaufventil.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.  

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. 

Kurzes Steigrohr 3/4" aus Edelstahl für Wandarmaturen. 

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung. 

Edelstahl-Tragfeder. 

30 Jahre Garantie. 

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.
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