**Schlauch für Großküche Lebensmittelqualität**

weiß L. 2,00 m

Artikelnummer: **433200**

Ausschreibungstext

Panzerschlauch L. 2,00 m weiß Lebensmittelqualität.

PVC-Panzerung des Belastungsbereichs.

Verdrehschutz durch drehbare Schlauchverschraubung.

Maximaltemperatur 70 °C, Betriebdruck 5 bar maximal.

Zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.