**Kippspiegel mit Griff**

Griff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß

Artikelnummer: **510202N**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Kippspiegel für Wandmontage aus Glas mit Griff, ermöglicht Kippen des Spiegels für sitzende Person oder Rollstuhlfahrer.

Für barrierefreie und inklusive Sanitärräume: Nutzung im Sitzen durch eine bewegungseingeschränkte Person oder im Stehen möglich.

Nylon Hebel mit antibakterieller Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Einfache und schnelle Installation durch Klick-System.

Diebstahlsicherung.

Kippspiegel mit Griff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.

Spiegel aus Sicherheitsglas, Stärke 6 mm.

Spiegelmaße: 500 x 600 mm.

Neigungswinkel verstellbar bis 20°.

Kippspiegel mit 30 Jahren Garantie.