**Haltegriff gerade Basic satiniert, 300 mm Ø 32**

Edelstahl 1.4301 Seidenglanz

Ø 32

Artikelnummer: **35050S**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff Basic für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 300 mm.

Haltegriff aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.