**Waschtisch REDO-T auf Säule**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120720**

Ausschreibungstext

Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm. Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Für die dekorative Raumgestaltung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 0,8 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 14 kg.

30 Jahre Garantie.