

WC-Sitz
Für WCs Typ S21/700
Vandalismushemmend - Schwarz - Polyethylen

Artikelnummer: 101619


Ausschreibungstext

WC-Sitz ohne Deckel, B. 360 x H. 12 x T. 433 mm. 

Vandalismushemmende Ausführung aus Polyethylen: widerstandsfähig und reinigungsfreundlich.

Scharniere aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Farbe: schwarz.

Für WC S21 und WC 700.

Mit Befestigungsmaterial.

30 Jahre Garantie. 
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