**Medische scrub met hoge spatwand - L. 2100 mm**

RVS 304 mat gepolijst - 3 plaatsen

Met 6 kraangaten Ø 22 asafstand 150 per plaats

Referentie: **183200**

 Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 360 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

L. 2.100 mm, 3 plaatsen. Met 6 kraangaten Ø 22 asafstand 150 per post.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Afloop rechts.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 34,9 kg.

30 jaar garantie.