**Ausguss bodenstehend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **180150**

Ausschreibungstext

Bodenstehender Ausguss.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1 mm.

Innenbecken nahtlos aus einem Stück gepresst.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Füße höhenverstellbar bis 40 mm.

Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

Gewicht: 10,6 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0710150000]