**WC-Reservepapierhalter für Papierrolle**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Verdeckte Befestigungen

Artikelnummer: **4070S**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Reservepapierhalter für Rolle.

Bakeriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Rohr Ø 25, Stärke 1,2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie