**WC-Papierhalter für zwei Rollen**

Rollenhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **510082P**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Papierhalter für zwei Rollen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.