**WC-Papierhalter für zwei Rollen**

Rollenhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **510082S**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Papierhalter für zwei Rollen.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.