**Anti-Spritz Duschvorhangstange**

Hochklappbar

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **510159P**

Ausschreibungstext

Duschvorhangstange, hochklappbar.

Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang für bewegungseingeschränkte Personen.

Wahrt in heruntergeklappter Position die Intimsphäre des Patienten.

Schützt das Pflegepersonal bei der Körperpflege des Bewohners vor Wasserspritzern.

Maße: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Arretierung in vertikaler Position.

Abgebremstes Herunterklappen.

Hochklappbare Duschvorhangstange aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert UltraPolish.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

30 Jahre Garantie.