**Schamwand für Urinalrinne wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - H. 430 mm

Artikelnummer: **100900**

Ausschreibungstext

Schamwand für Urinalrinne.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Wird direkt auf der Urinalrinne an der gewünschten Stelle befestigt.

Nur montierbar auf wandhängenden Urinalrinnen Art. 130100, 130110 und 130120.

30 Jahre Garantie.