**Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121180**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Für die dekorative Raumgestaltung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufvenil 1 1/4". Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 Jahre Garantie.