**2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange Basic, weiß**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32

Artikelnummer: **35481W**

Ausschreibungstext

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange Basic, Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.

Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden.

Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch.

Maße: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.