**Abdeckung der Befestigung für Be-Line® Stützklappgriffe**

Anthrazit-metallic

Ohne Befestigungsflansch

Artikelnummer: **511950C**

Ausschreibungstext

Abdeckung für Be-Line® Stützklappgriffe.

Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Stützklappgriffs.

Anzahl an Klappgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf.

Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur von Zeit zu Zeit bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Abdeckung anthrazit-metallic ohne Befestigungsflansch.

30 Jahre Garantie.