**Be-Line® WC-Papierhalter für Wandmontage für WC-Papierrolle**

Rollenhalter

Anthrazit-metallic

Artikelnummer: **511966C**

Ausschreibungstext

Be-Line® WC-Papierhalter für Wandmontage.

Toilettenpapierhalter.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic ermöglicht eine visuell konstrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Verdeckte Befestigungen.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

30 Jahre Garantie.