**Duschelement SPORTING 2**

Selbstschließend

Anschl. oben oder verd., Alu. anodisiert, Sieb DP

Artikelnummer: **714700DP**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.

Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen.

Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.

Besonders leichte Betätigung.

Mechanische Armaturenspülung automatisch bei jeder Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester, vandalengeschützter Regenstrahl-Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.

Mit integrierter Vorabsperrung.

Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Geeignet für bewegungseinschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.