**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC Multi-Urinal

G 3/4B - 12 V - mit Siebdichtung

Artikelnummer: **429101**

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Siebdichtung.

Für TEMPOMATIC Urinal.

Anschlüsse G 3/4B.

Betrieb 12V.

Maße: 62 x 49,3 mm.