**Waschtisch MINI BAILA für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz

Artikelnummer: **121180BK**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 Jahre Garantie.