**Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion**

Kartusche mit Sockel

Artikelnummer: **N262**

Ausschreibungstext

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und mit Sockel.

Für die standmontierten Waschtisch-Mischbatterien der Serien:

- 2620EP/2621EP

- 2720xEP/2721xEP (ab 12/2022)

- 2820xEP (ab 05/2023)

Für die standmontierten Spültisch-Mischbatterien der Serien:

- 2564TxEP und 2565TxEP (ab 10/2020)

- 2870TxEP und 2871TxEP (ab 10/2020)

-2542EP, 2599EP

Für die Brause-Mischbatterien der Serien:

- 2541EP und 2551EP