**Keramikkartusche Ø35**

Keramikkartusche mit Sockel

Mit Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: **N222**

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø35 mit Sockel und Durchflussbegrenzer.

Für Waschtisch-Mischbatterien für Standmontage der Reihen:

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (ab 12/2022)

- 2820L, 2820T (ab 05/2023)