**Sequentielle Keramikkartusche Ø35**

Kartusche mit Sockel

Ohne Spindelverlängerung

Artikelnummer: **N243**

Ausschreibungstext

Sequentielle Keramikkartusche Ø35 mit Sockel.

Kartusche für wandmontierte Waschtisch-Mischbatterien Typ 2436, 2436S.