**Schwenkauslauf**

H. 130 L. 300

Artikelnummer: **963300145F**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt mit Strahlregler vormontiert.

Auslauf H. 130 L. 300 mit Mutter 3/4".

Für Mischbatterien und Spültisch-Mischer.