**Schwenkauslauf**

H. 230 L. 200

Artikelnummer: **963200245F**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 aus Messing verchromt.

Auslauf mit Strahlregler mit Durchflussmenge 3 l/min einstellbar.

Auslauf H. 230 L. 200 mit Mutter 3/4".

Für Spültisch-Armaturen.