**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC WC und Urinal

G1B - 12 V

Artikelnummer: **461035**

Ausschreibungstext

Magnetventil.

Für TEMPOMATIC WC und Urinal.

Anschlüsse G1B.

Betrieb 12 V.

Maße: 108 x 107 mm.