**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC 4 Urinalspüler und BINOPTIC 2 Unterputz

G1/2B - 6 V

Artikelnummer: **430646**

Ausschreibungstext

Magnetventil.

Für TEMPOMATIC 4 Urinalspüler und BINOPTIC 2 Unterputz.

Anschlüsse G1/2B.

Betrieb 6V.

Maße: 67 mm.