**Betätigungsplatte**

Für WC-Druckspüler TEMPOMATIC mit dualer Steuerung

Netzbetrieb - Edelstahl satiniert

Artikelnummer: **464PISS**

Ausschreibungstext

Betätigungsplatte einzeln mit integrierter Elektronik.

Für WC-Druckspüler TEMPOMATIC mit dualer Steuerung.

Netzbetrieb 230/6 V.

Oberfläche Edelstahl satiniert und Druckknopf aus Metall verchromt.