**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOMIX Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743791**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Waschtischarmatur TEMPOMIX.

Für Waschtischarmaturen TEMPOMIX 795000 und 795100 neues Design.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 à 6 l/min.