**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOMIX Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743798**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Waschtischarmatur TEMPOMIX.

Für Waschtischarmatur TEMPOMIX für Hinterwandmontage, Typ 795209 (altes Design vor 09/2017).

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.