**Befestigungsset**

Für sequentiell gesteuerte Thermostat-Mischbatterien

Mit Gewindebolzen L. 75 mm

Artikelnummer: **96SEF**

Ausschreibungstext

Befestigungsset für sequentiell gesteuerte Thermostat-Mischbatterien.

Befestigungsset für Produktreihen H9600 und H9605.

Set mit 2 Gewindebolzen L. 75 mm.