**Terugslagklep met debietregelaar**

6 l/min

Referentie: **900007**

 Beschrijving voor bestektekst

Terugslagklep met debietregelaar 6 l/min voor wastafelmengkranen en douchemengkranen met drukcompensatie.