**Kartusche für Selbstschlussventil**

Mechanismus für TEMPOFLUX Urinal

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743777**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Urinal-Spülarmatur TEMPOFLUX.

Für Armaturen mit besonders leichter Betätigung.

Für Urinal-Spülarmatur G1/2B.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.