**Be-Line® Komfort-Rückenlehne für WC**

Gestell Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz

Polyurethan schwarz

Artikelnummer: **511928BK**

Ausschreibungstext

Be-Line® Komfort-Rückenlehne für WC für bewegungseingeschränkte Personen.

Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz.

Weiche Rückenlehne aus Polyurethan.

Maße: 150 x 513 x 173 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.