**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOMIX Dusche Unterputz

Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: **743797**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschluss-Brausearmatur TEMPOMIX für Unterputzmontage (altes Design vor 09/2017).

Laufzeit ~30 Sekunden.