**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 mit Hebel oder Hinterwandmontage

Laufzeit ~15 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: **743215**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 mit Hebel oder Hinterwandmontage.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Mit Antiblockiersicherheit AB.