**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOSTOP 2 und TEMPOMIX 2 Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: **743908**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Waschtischarmaturen TEMPOSTOP 2 und TEMPOMIX 2.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Antiblockiersicherheit AB.