**Seifenspender für Standmontage, 0,5 Liter**

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung

Gerader Auslauf, Edelstahl 1.4301 poliert

Artikelnummer: **729564**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Standmontage mit geradem Auslauf.

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Ausführung für Waschtischeinbau.

Vandalengeschützte Ausführung.

Körper und Bedienkappe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 poliert.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Mechanismus verdeckt abschließbar: Entriegelung ohne Spezialwerkzeug und automatische Wiederverriegelung.

Befüllung von oben (durch Entriegelung des Mechanismus) oder von unten (durch Ausklipsen des Seifentanks).

Seifentank 1 Liter im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Flüssigseifenspender für Standmontage mit 30 Jahren Garantie.