**Elektronikmodul**

Für TEMPOMATIC 4 Urinal

Batteriebetrieb

Artikelnummer: **479437**

Ausschreibungstext

Elektronikmodul.

Für TEMPOMATIC 4 Urinal.

Betrieb durch 6V-Batterien.

Maße: 53 x 45 mm, Ø 51.