**Design WC-Sitz mit Absenkautomatik**

Für WCs Typ BCN

Schwarz Duroplast

Artikelnummer: **103419**

Ausschreibungstext

WC-Sitz mit Deckel.

Ausführung aus Duroplast.

Mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Schlankes Design.

WC-Sitz mit Absenkautomatik: verlangsamtes Schließen, sanft und leise.

Abnehmbarer WC-Sitz: einfache Montage und Demontage für eine gründliche und effiziente Reinigung.

Farbe: schwarz.

Für WC BCN.

Mit Befestigungsmaterial.

30 Jahre Garantie.