**TEMPOSTOP AB**

Pour TEMPOSTOP AB

Laufzeit ~ 7 s

Artikelnummer: **747122L**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil mit Antiblockiersicherheit für TEMPOSTOP AB Hinterwandmontage.

Laufzeit ~ 7 Sekunden.