**Schwenkauslauf G 3/4**

H. 233, L. 201

Schwenkauslauf

Artikelnummer: **963445**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf für Ventile und Mischbatterien der Reihe TEMPOMATIC PRO

Auslauf mit Strahlregler mit einstellbarer Durchflussmenge.

Auslauf H. 233, L. 201