**Sequentielle Keramikkartusche Ø35**

Kartusche mit Sockel und Verstärkungsring

Artikelnummer: **N264**

Ausschreibungstext

Sequentielle Keramikkartusche Ø35 mit Sockel und Verstärkungsring.

Kartusche für wandmontierte Waschtisch-Mischbatterien Typ 2640, 2641.