

Netzteil zur zentralen Spannungsversorgung 7 V/12 V



Artikelnummer: ACEX9001


Ausschreibungstext

Netzteil zur zentralen Spannungsversorgung, Betriebsspannung von 100 zu 240 V AC.

Ausgangsspannung umschaltbar zwischen 7 V DC, 31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

Erforderliches Accessoire für TEMPOMATIC 7.

Ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von bis zu 16 T7.
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