120172

**Waschtisch MINI BAILA zur Wandmontage**

Art. 120180

Ausschreibungstext

Waschtisch zur Wandmontage. Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Für die dekorative Raumgestaltung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 ¼“. Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.