133888

**Keramikurinal Komplett-Set EASY-D**

Art. 133888

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Das Keramikurinal Komplett-Set EASY-D enthält:

- Ein spülrandloses Keramikurinal gemäß Norm EN 13407 (CE-Kennzeichnung): Abgang verdeckt oder offen, mit verdecktem Siphon, Gewicht: 11,5 kg;

- Einen Aufputz-Druckspüler TEMPOSOFT 2 als Eckventil für Unterputzanschluss: besonders leichte Betätigung, Spülzeit ~3 Sek., Durchflussmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar und justierbar, Körper aus Messing massiv verchromt;

- Ein verchromtes Spülrohr mit Sprühkopf;

- Ein Ablaufventil und ein Siphon;

- Ein Befestigungsset;

- Eine Montageanleitung.

4 Gründe für die Wahl eines Urinal Komplett-Sets EASY-D von DELABIE:

- Komplett-Sets konzipiert für den öffentlichen Bereich

- Komplett-Sets mit „allem drin“

- 100 % DELABIE Armaturen

- Hygienische Komplett-Sets