350505S

**Haltegriff gerade Basic satiniert, 500 mm Ø 32**

Art. 350505S

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Basic für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 500 mm.

Rohr Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette.

CE-Kennzeichnung.

10 Jahre Garantie.