350505W

**Haltegriff gerade Basic weiß, 500 mm Ø 32**

Art. 350505W

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Basic für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 500 mm.

Rohr Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette.

CE-Kennzeichnung.