35050S

**Haltegriff gerade Basic satiniert, 300 mm Ø 32**

Art. 35050S

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Basic für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 300 mm.

Rohr Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

CE-Kennzeichnung.

10 Jahre Garantie.