35050W

**Haltegriff gerade Basic weiß, 300 mm, Ø 32**

Art. 35050W

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade Basic für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 300 mm.

Rohr Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette.

CE-Kennzeichnung.

10 Jahre Garantie.